# 短信服务器设置：

你可以配置GSM短信调制解调器来发送短信。我们还支持第三方短信提供商，例如Clickatell。

- GSM调制解调器配置

- Clickatell配置

- 自定义短信网关配置

配置GSM调制解调器

- 打开服务器设置 (管理 --> 产品设置 --> 服务器设置)

- 点击短信设置页签。

- 选择GSMModem。

- 指定调制解调器端口。

- 点击保存按钮。

关于调制解调器的端口：

- 连接GSM调制解调器到串口。

- 只能使用串口（或者USB转串口）。

- Windows设备的串口名称为comX。例如com7、com8。

- 输入串口号。(例如COM 1)。

建立短信服务器连接的前提条件：

- 调制解调器或手机必须是GSM的，并且配备好了SIM卡。

- 要支持7bit (GSM默认)、8bit和Unicode (UCS2)编码。

配置Clickatell

要是使用Clickatell，需要从我们购买“SMS付费选包”。

- 打开服务器设置 (管理 --> 产品设置 --> 服务器设置)

- 点击短信设置页签。

- 选择Clickatell。

- 点击保存。

配置自定义短信提供器：

你可以使用自己的基于HTTP或SMTP的短信网关。配置步骤如下：

- 基于HTTP

- 基于SMTP

基于HTTP：

- 打开服务器设置 (管理 --> 产品设置 --> 服务器设置)

- 点击短信设置页签。

- 选择Custom。

- 选择HTTP。

- 选择发送短信请求的类型：Post或Get。

- 输入短信网关的HTTTP URL。

- 输入需要的HTTP参数。

说明：

- 各个参数使用&号分开。
  例如：userName=xxx&password=yyy&mobileNumber=%mobNo%&message=%message%。

- 输入网关返回的成功和失败响应信息。

- 输入HTTP请求信息头

- 选择是否要将消息转换为Unicode。

- 点击保存按钮。

基于SMTP：

- 打开服务器设置 (管理 --> 产品设置 --> 服务器设置)

- 点击短信设置页签。

- 选择Custom。

- 选择SMTP。

- 在发件人地址中输入邮件地址。例如：noreply@smsserver.com

- 输入收件人地址。

- 输入SMTP服务器信息。

- 点击保存按钮。

说明：如果你没有配置SMTP服务器信息，将使用邮件服务器设置的配置。

<

版权所有 © 2016, 卓豪(北京)技术有限公司，保留一切权利